**BẢNG TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THIẾT LẬP CẤU HÌNH DỊCH VỤ DHCP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BƯỚC CÔNG VIỆC** | **THAO TÁC THỰC HIỆN** | **YÊU CẦU KỸ THUẬT** |
| **Bước 1. Tạo mới một DHCP Scope** | • Start ⇨ Administrative Tools ⇨ DHCP• Nhấn chuột phải vào **IPv4** ⇨ **New Scope…**• Nhập ***Agribank Cau Giay*** vào mục **Name** | Đặt đúng tên DHCP Scope là **Agribank Cau Giay** |
| **Bước 2. Khai báo phạm vi của DHCP Scope** | • Nhập 192.168.1.1 tại **Start IP address**• Nhập 192.168.1.254 tại **End IP adress**• Nhập prefix-length là 24 tại **Length** | Khai báo chính xác phạm vi của DHCP Scope:**192.168.1.1** đến **192.168.1.254** |
| **Bước 3. Khai báo địa chỉ IP loại trừ** | • Nhập 192.168.1.1 tại **Start IP adress**; Nhập 192.168.1.10 tại **End IP adress** ⇨ **Add**• Nhập 192.168.1.112 tại **Start IP adress**; Nhập 192.168.1.254 tại **End IP adress** ⇨ **Add**• Nhập 192.168.1.90 tại **Start IP adress** ⇨ **Add** | Khai báo chính xác các địa chỉ IP được loại trừ:**192.168.1.1** đến **192.168.1.10**;**192.168.1.112** đến **192.168.1.254**;**192.168.1.90** |
| **Bước 4. Khai báo thời gian giữ địa chỉ IP và kết thúc quá trình tạo DHCP Scope** | • Nhập **7** tại **Days** ⇨ **Next**• Chọn **No, I will configure these options later** ⇨ **Next**• Chọn **Finish** ⇨ Kết thúc tạo Scope | Khai báo chính xác thời gian giữ địa chỉ IP: **7** ngày |
| **Bước 5. Kích hoạt DHCP Scope** | Nhấn chuột phải vào Scope **Agribank Cau Giay** ⇨ **Activate** | DHCP Scope được kích hoạt |
| **Bước 6. Kiểm tra hoạt động của dịch vụ DHCP** | *-* ***Nếu máy trạm đang thiết lập địa chỉ IP tĩnh***Mở cửa sổ thiết đặt địa chỉ IP / **Obtain an IP address automatically** - ***Nếu máy trạm đang thiết lập địa chỉ IP động***Command Prompt ⇨ Gõ lệnh ipconfig với các tham số **/release**, **/renew** | Máy trạm nhận được địa chỉ IP nằm trong dải địa chỉ:**192.168.1.11** đến **192.168.1.89****192.168.1.91** đến **192.168.1.111** |